Notes d’évolution PredimRC

V2.66f (12.09.2022)
- correction import avion et fiche profil

V2.66e (04.06.2022)
- refonte calcul VLM Cz + Cm'CG

V2.66d (19.01.2022)
- correction calcul VLM Cm'CG avec forte flèche et fort effilement

V2.66c (29.12.2021)
- correction N/KV.U PropMatch

V2.66b (05.11.2021)
- correction calcul "marge statique corrigée"

V2.66a (23.08.2021)
- correction bug geometrie aile (corde emp. 2nd panneau)
- ajout fuselage a entree d'air frontale (EXPERIMENTAL)

V2.66 (13.08.2021)
- ajout fonction PropMatch (voir notice)
- amélioration calcul taux de montée à faible puissance
- correction intensité et régime moteur en vol
- ajout points de fonctionnement moteur
- ajout marge statique corrigée (étude sensibilité au centrage)

V2.65e (15.03.2021)
- amélioration calcul Cz stab pour formules tandem, canard, etc.
- amélioration calcul traînée induite de biplan (corrélation de Prandtl)

V2.65d (15.12.2020)
- correction Jmax hélice
- correction Vt hélice
- correction calcul VLM pour ailes en flèche

V2.65c (30.09.2020)
- corrections cosmétiques

V2.65b (19.08.2020)
- ajout valeurs Cp0, Ct0, eta_max et J_max hélice
- correction affichage courbes de Cz si profil1 = no-foil
- correction commentaire de surface de dérive

V2.65a (04.08.2020)
- correction fonctions import/export modèle corrompues sur la v2.65
- correction calcul de couple incidence intégrale

V2.65 (30.07.2020)
- ajout calcul formel de Cz total (= Cz_aile + Cz_stab * S_stab / S_aile)
- ajout champs Cz total dans les listes de choix de l'onglet 7-ComparaisonPerfos
- correction calculs perfos Cz/Cx à vitesse imposée avec Cz total

V2.64g (07.07.2020)
- correction titre et commentaire perfos en palier (distinguo plané / vol au moteur)

V2.64f (06.05.2020)
- correction analyse dynamique si pas de moteur

V2.64e (29.04.2020)
- correction Cxi et Cxp stab canard

V2.64d (11.04.2020)
- ajout évolution vitesse périphérique de pale en fonction de Vx
- correction dessin 3D du dièdre panneau 5

V2.64c (13.02.2020)
- ajout possibilité de positionner en hauteur un stab en V
- ajout possibilité d'ajouter une sous-dérive à un stab en V

V2.64b (11.11.2019)
- correction bug de calcul VLM pour certaines formes d'aile

V2.64a (29.08.2019)
- correction calcul couple servo stab pendulaire
- correction position de dérive dans export dxf
- ajout position CG, noms et calages profils dans export dxf
- ajout possibilité de saisir une formule dans le facteur d'échelle
- ajout possibilité de saisir un dossier de travail relatif d'un niveau inférieur(ex. : "\..\dossier")

V2.64 (24.07.2019)
- amélioration interpolation Cx=f(Cz,Re) pour profil stab
- ajout export dxf profil et modèle (3 vues)

V2.63c (05.06.2019)
- amélioration interpolations Cx=f(Cz,Re)
- correction import géométrie profil depuis .xls
- correction message d'erreur lors de l'annulation du facteur d'échelle
- correction message de confirmation d'export des perfos

V2.63b (24.05.2019)
- restauration liens entre checkbox perfos et cellules

V2.63a (18.05.2019)
- restauration pente de vol en vue 3D
- restauration mise à plat du stab en vue 2D
- correction affichage polaires profil au chargement d'un profil

V2.63 (07.05.2019)
- séparation fiches profils de l'application
- refonte interface "1-profils" et code interpolation
- modification saisie Alpha0/Cm0 formule Panknin
- ajout facteur d'échelle modèle
- correction graphique pente Vx
- correction polaires VLM Xfoil @ ReRef
- amélioration résolution taux de montée
- amélioration stabilité et rapidité d'exécution

V2.62a (27.01.2019)
- ajout sauvegarde donnees onglet "2-allongement" avec donnees modeles
- ajout fonction de renommage des fiches profil
- ajout controle d'erreur au lancement de l'application
- correction ouverture fiche profil #3 depuis onglet "3-Geometrie"
- correction calculs lignes de fonctionnement profil
- refonte mode de calcul onglet "2-allongement"
- amelioration gestion du quota de fiches profils
- allegement application

V2.62 (19.12.2018)
- ajout page menu
- transfert paramètres d'application dans la page menu
- réorganisation onglets 1 à 6
- ajout sauvergarde/restauration des données d'analyse dynamique
- ajout bornage de Cz (+/-1.5) du calcul VLM avec gouvernes
- amélioration modèles exemples
- amélioration cosmétiques
- poursuite nettoyage de code

V2.61c (29.11.2018)
- ajout braquage de gouvernes dans graphes de moments et de répartition de Cx
- correction calcul VLM CmCG
- amélioration gestion des conflits avec d'autres classeurs excel ouverts
- amélioration modèles exemples
- amélioration cosmétiques
- nettoyage de code

V2.61b (24.11.2018)
- correction compatibilité avec Excel 2016

V2.61a (23.11.2018)
- ajout bouton activation / désactivation des gouvernes
- amélioration corrélation d'offset Cx et CmCG au braquage des gouvernes
- amélioration gestion des conflits avec d'autres classeurs excel ouverts

V2.61 (19.11.2018)
- ajout module d'analyse détaillée de perfos et de comparaison de modèles (jusqu'à 5)
- ajout calcul VLM des gouvernes d'ailes : volets, ailerons et incidence variable
- ajout calcul VLM de moment de roulis et de tangage des ailes autour du CG
- ajout courbes VLM de répartition de moment de tangage des ailes autour du CG
- ajout rafraîchissement automatique de la courbe VLM Oswald/Cz au chargement du modèle
- ajout fiche de centrage par pesée
- ajout fiche de synthèse de la conception en cours
- ajout dossier modèles exemples
- refonte module VLM et routines associées
- refonte calculs et affichage des lignes de fonctionnement profils (sur 10 cordes)
- refonte calculs perfos
- refonte étiquettes des données pour analyse détaillée et comparaison modèles
- correction calcul moment d'aile autour du CG (CmCG) si aile volante
- correction calcul taux de montée au moteur si profils sélectionnés très différents
- améliorations vitesse d'exécution et stabilité du code
- améliorations cosmétiques

V2.60a (19.08.2018)
- ajout fiches profils "planche" (lisse + braquage)
- réorganisation polaires perfos planeur / avion
- ajout graphique contribution au Cx en palier pour la masse 2
- ajout graphique contribution au Cx à vitesse constante 1 et 2
- ajout graphique ligne de fonctionnement locales profil à vitesse constante

V2.60 (29.07.2018)
- passage à licence Creative Commons 

V2.58g (09.02.2018)
- amélioration calcul taux de montée pour les appareils faiblement motorisés
- correction bug de calcul de taux de montée pour la masse 2
- import/export des calculs de motorisation avec les données modèles
- ajout profil de stab "- no foil -" pour aile volante
- modification label d'ouverture de stab plat (180° => --- / 180°)
- ajout gestion des versions des fiches modèle

V2.58f (18.09.2017)
- traînée d'accessoires calculée et affichée séparemment de celle du fuselage
- meilleure desciption du traitement des ailes multi-profils

V2.58e (23.08.2017)
- amélioration fluidité et robustesse de la gestion des profils
- calcul de vrillage de Panknin transféré dans une fenêtre flottante
- ajout polaire de Cz de stab à vitesse constante / Cz_aile variable
- ajout d'une zone libre en "3-Géométrie", pour indicateur(s) perso. par ex.

V2.58d (10.08.2017)
- correction bug sélection et sauvegarde profil pour calcul servo incidence intégrale
- correction bug modification épaisseur des profils symétriques
- correction calcul moment d'inertie longitudinal des masses ponctuelles
- amélioration onglet "3-Géométrie"
- ajout possibilité de turbulateur d'intrados (pour profils symétriques par ex.)
- ajout calcul du diamètre d'hélice à n pales

V2.58c (03.04.2017)
- accélération de la régénération des listes profils et Reynolds
- amélioration du rafraîchissement des polaires profils
- troncature des listes de sélection profils

V2.58b (27.02.2017)
- correction bug excel de décalage des objets dessins
- correction bug modification d'épaisser des profils symétriques
- correction bug import modèle avec profil inconnu
- amélioration rapidité et stabilité des listes de profils
- amélioration cosmétique onglet "1-Profils"
- ajout invertion intrados/extrados profil (pour simulation vol dos)
- ajout sauvegarde de l'onglet "6-Servos"
- notice : biplan et export CSV mieux décrits

v2.58 (21.10.2016) :
- correction prise en compte surface d'accessoires si pas de fuselage
- correction bug saisie nCrit et position turbulateur
- correction erreur unité de vitesse constante pour l'allongement optimal (m/s au lieu de km/h)
- correction échelle polaires Cx total avion
- correction bug non-affichage aléatoire des polaires Cx avion
- butée de marge statique passée à 50% pour permettre l'identification de la limite avant de centrage
- ajout commentaire sur longueur gouverne de profondeur pour calcul couple servo
- ajout graphiques des moments autour du CG (pour chaque profil étudié)
- ajout dessin profil dans fiches profils
- masquage bandeau Excel 2007 et supérieur
- amélioration gestion annulation de tâches Xfoil
- compatibilité Excel 2013 et Excel 2016 32/64 bit

v2.57f (23.01.2016) :
- correction transfert profil vers buffer (couleur texte et nombre de points)

v2.57e (01.01.2016) :
- correction amortissement en tangage (analyse dynamique)
- correction condition d'équilibre aile volante (analyse dynamique)
- correction allure visuelle du fuselage en plané (vue 3D)

v2.57d (24.12.2015) :
- ajout fonction RAZ modèle
- amélioration lissage (cubique) des courbes hélices
- amélioration corrélation de Helmbold-Polhamus (y/c version lite)
- correction zones d'impression
- correction givrages calculs après plusieurs imports de fiches profil
- améliorations cosmétiques

v2.57c (02.08.2015) :
- correction affichage polaires Xfoil avec lignes de fonctionnement profil
- correction rafraîchissement des polaires Alpha0,Cz0,Cm0 /Re quand polaire Re.Cz^0.5=Cste activée
- correction restauration des profils sélectionnés quand annulation soufflage
- correction coefficient d'efficacité de fuselage en tangage si Vstab < 0.2
- correction vérification profil3 à l'importation modèle
- correction exemple biplan dans notice
- ajout export accélération verticale dans AnalyseDyn
- rafraîchisseemnt notice

v2.57b (04.05.2015) :
- ajout dossiers par défaut (profils, fiches profils, modèles, export csv)
- importation automatique de fiches profils avec modèle
- ajout fonction de restauration de l'intégrité des calculs lors de l'ouverture d'un autre fichier Excel
- ajout fonction de lissage profil ("SMOOTH")

v2.57 (25.04.2015) :
- correction Cx dérive si surface stab = 0
- correction vitesse dans calcul allongement optimal à Re constant
- contrôle %zoom (fixé à 75%, doit être identique sur toutes les feuilles sous Excel2013)
- ajout export (.csv) perfos (coefficients + forces) en plané, Re constant, montée au moteur et analyse dynamique
- nouvelle désignation des cordes d'ailes et de stab et modification commentaires
- ajout plage d'incidences de soufflage
- ajout calcul répartition masses, inerties et plomb de centrage pour analyse dynamique
- ajout graphique temporel des paramètres aéro en analyse dynamique
- réglages d'analyse dynamique indépendants des réglages d'analyse perfo
- ajout feuille de graphiques pour affichages annexes
- ajout graphiques d'évolution des Cx en palier
- ajout fiche profil KFm
- compatibilité Windows 8 et 8.1
- version Lite : ajout zone de commentaires
- version Lite : suppression de la version Google Sheet (utiliser PlanMaker Office sur Android)

v2.56 (16.11.2014) :
- lissage par spline du profil bufférisé 
- modification graphique des coordonnées profil par Clic&Drag
- vérification de la présence d'Xfoil dans le dossier de travail
- ajout polaires de type 1 et 2 interpolées à Re fixé par utilisateur
- ajout lignes de fonctionnemnt profil (polaires de type 2 étendu) pour chaque corde de l'aile
- redistribution des Cz des polaires avion (meilleure couverture de l'enveloppe de vol)
- amélioration calcul Cp0 et Ct hélice (par constructeur / gamme)
- ajout graphique de régime et intensité moteur en fonction de la vitesse de palier
- amélioration rafraîchissement automatique polaires profil
- message "Mémoire insuffisante pour afficher en entier" erradiqué
- 100% compatible Excel2013

v2.55 (30.08.2014) :
- ajout polaire profil en Alpha0, Cm0 et Cx0 en fct de Re (détection Re critique)
- sauvegarde des formules dans les champs de saisie
- autorisation de la saisie directe des vrillages
- nouvelle méthode de saisie d'une aile multiprofils (voir notice)
- affichage de Ri moteur (pour information)
- principe de dimensionnement moteur développé dans notice
- ajout de signets dans la notice

v2.54 (11.07.2014) :
- ajout d'un atelier profil (300 points max) avec buffer et interfaçage Xfoil
- lecture des principaux formats de profils (.dat, .txt, .koo, .cor; .prf, .pro)
- nouvelles fonctions de manipulation profils (interpolation, derotate, etc.)
- pilotage direct d'Xfoil (suppression des fichiers polaire.bat et cmd.txt)
- passage à Xfoil 6.99
- ajout de stab en Vé inversé avec sur-dérive
- nouveau calcul de KV, rendement et masse moteur
- correction interpolXfoil si Re > Re max profil
- correction calcul envergure totale si type fuselage = jet
- correction calcul Ct et eta hélice si multimoteur
- amélioration calcul de hauteur de stab en Vé
- amélioration rafraîchissement automatique polaires profil
- amélioration algorithme de calcul de taux de montée
- tri et compactage des fiches profil quasi instantané
- méthode de calcul de foyer latéral (voir notice)
- ajout de zones de commentaire (profils et modèle)

v2.53 (25.05.2014) :
- formule biplan traitée (voir notice)
- interpolation complète Cx_stab=f(Cz,Re)
- Cp/J déduit de Ct&N/J (au lieu d'un calcul a priori)
- masquage des courbes Czs non calculées
- échelle Vx définie par l'utilisateur
- calcul de l'envergure réelle
- correction affichage 3D si largeur fuselage nulle
- ajout de modèles exemples

v2.52 (13.05.2014) :
- prise en compte de la portance de stab dans la portance globale
- prise en compte de la déflexion de sillage d'un stab canard dans l'analyse VLM
- ajout d'un second jeu de Reynolds de référence pour petit-gros et aviation légère
- nouvel algorithme de résolution de taux de montée
- nouveau modèle d'hélice générique, en Cp-Ct/J, calé sur données UIUC
- rafraîchissement automatique des polaires profils au changement de profil ou de Reynolds
- amélioration de la gestion du décrochage en analyse dynamique
- message "Mémoire insuffisante pour afficher en entier" quasiment erradiqué
- ajout d'une déclinaison Excel2010 (.xlsm)

v2.51b (23.02.2014) :
- pilotage Xfoil : compatibilité Excel2010 améliorée

v2.51 (17.11.2013) :
- simulation dynamique en tangage avec résolution Newtonienne complète (Fx,Fz,My)
- corrélation de Helmbold-Polhamus (dCz/dAlpha 2D->3D) remplace corrélation de Prandlt
- corrélation d'efficacité de portance du fuselage étendue aux fuselages très larges et aux jets
- prise en compte du vrillage de l'aile dans les calculs de calage
- calcul motorisation : refonte algorithme pour résolution second régime en montée
- ajout traînée d'accessoires (zone fuselage)
- vue 3D : allure visuelle en vol plané ou vol au moteur
- ajout polaires de pente de descente (/Vx et /Cz)
- polaires profils : pas échelle Cx de 0.01
- polaires avions : pas échelle Vx de 10 (standard) ou de 50 km/h (petit-gros, racer)
- correction de bugs d'affichage des polaires profil ("- no foil -" et caractères spéciaux)

v2.50 (19.09.2013) :
- PredimRC arrive à maturité et devient open-source (licence GNU)
- visualisation 3D du modèle (sous excel!)
- intégration du pilotage Xfoil à l'application principale
- nouvelle interpolation Cx=f(Re,Cz) des polaires profil Xfoil, précise ("morphing 2D") et ultra-rapide (recalcul en temps réel)
- nouvelle modélisation Cx0 stab (dérivée de l'interpolation des polaires profil Xfoil)
- lignes de fonctionnement Cx/Cz profil à Re variable (palier) et constant (course aux pylones, vol au moteur)
- calages et courbes de Cz déclinés à chaque profil étudié
- saisie GMP connu (thermique y compris)
- résolutions itératives (courbe Oswald = f(Cz), perfos en montée au moteur) quasi instantanées
- import/export de données modèles et de fiches profil
- récupération et conversion des anciennces données modèle et profils (v2.3x et v2.4x)
- gestion de la BDD profils nettement plus rapide
- correction calcul finesse en virage stabilisé
- amélioration de l'interface utilisateur
- reformulation de quelques commentaires
- compatibilité améliorée avec Excel 2007 et supérieur
- refonte de la notice utilisateur

v2.41 :
- prise en compte  de l'inclinaison de l'aile (virage / spirale) pour les calculs de finesse et de performances au moteur
- ajout d'une option dans l'onglet motorisation pour l'affichage de l'équilibre des forces (traînée / traction hélice) en paliers
- correction d'un bug sur la traînée de fuselage sous incidence

v2.40 :
- ajout d'une option d'optimisation de l'allongement pour avion (vitesse fixe)
- ajout configuration muti-moteurs
- refonte des performances au moteur en montée (calcul "exact" : résolution de l'équilibre des forces dans le repère avion pour chaque point de fonctionnement)
- ajout du calcul des bras de levier servo / gouverne

v2.39 : 
- incidence fuselage pilotée, au choix, par celle de l'aile (config "classique") ou celle du stab (incidence intégrale, volets de courbure)
- correction d'un bug mineur sur les coches de perfo à Re constant
- correction d'une erreur de prise en compte des empennages en Vé pour le calcul des perfos

v2.38 : 
- affinage de la prise en compte des hélices dans les calculs de motorisation
- correction d'un bug mineur sur le calcul de la vitesse ascentionnelle
- correction d'un bug sur le débattement des servos

v2.37 : 
- calcul VLM étendu au stabilisateur
- amélioration de la prise en compte de l'intéraction fuselage / voilures pour le CG des canards
- correction d'un bug mineur sur la selection du profil 3 

v2.36 : 
- correction d’un bug sur le calage de stab
- amélioration du calcul de motorisation

v2.35 : 
- amélioration de l’interface xFoil (relissage profil, ncrit)
- amélioration du calcul des calages
- ajout de la formule de Panknin pour le calcul du vrillage d’une aile volante
- prise en compte plus fine du fuselage dans les calculs de perfo
- profil de réglage maintenant indépendant des profils pré-sélectionnés
- ajout d’un espacement entre les deux demi-stab pour le dessin du modèle
- ajout d’une aide pour le dessin du modèle
- dessin du modèle auto-zoomant (mais toujours orthonormé)
- création d’une version Lite (Excel97 / OpenOffice3)

v2.34 : 
- refonte de tous les calculs de couple de servo

v2.33 : 
- correction d’un oubli de prise en compte de la dérive dans les perfos d’une aile volante
- correction d’un bug de prise en compte du profil d’aile sélectionné dans le graphique de Cz stab

v2.32 : 
- ajout d’une fonction de collage spécial
- activation du menu contextuel de la souris (clic droit)

v2.31 : 
- ajout d’un calculateur d’équivalence stab normal <> stab V
- copie des données profil facilitée
- prise en compte des déflexions négatives de volet de courbure (BddProfils)
- correction d’un bug de prise en compte du coefficient d’Owald dans la traînée induite de l’aile
- ajout d’un menu dédié à PredimRc au lieu des menus Excel classiques

v2.30 :
- ajout d’un outil de pilotage d’Xfoil et de gestion de base de données profils / polaires
- prise en compte de la formule canard
- amélioration de l’interpolation de polaires en Re => meilleure précisions des calculs d’allongement optimal et de perfos
- ajout dans les calculs de perfos des traînées induites stab et fuselage => perfos à fort Cz beaucoup plus réalistes dans le cas de fuselage ou de stab très volumineux
- amélioration du calcul du Vé longitudinal (formulation Thierry Platon)
- ajout de graphiques de perfo à Re constant (course aux pylônes)
- correction d’une erreur de calcul sur le couple des servos (gouvernes classiques)
- ajout de nouveaux angles d’ouverture de stab en Vé (90°, 95°, 100°)
- prises en compte des règles d’équivalences en Cos²/Sin² d’un stab en Vé 
- ajout de deux profils asymétrique pour stab
- améliorations cosmétiques : meilleure intégration des boutons de gestion d’échelle, graphique de dessin de modèle indiquant les foyers et le CG
